# Załącznik nr 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Formularz cenowy** | | | | |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia, miejsce dostawy** | **Opis oferowanego oprogramowania**  **(nazwa, symbol katalogowy, producent)\*)** | **Cena jednostkowa brutto**  **PLN \*)** | **Wartość brutto**  **PLN \*)** |
| Miejsce dostawy: Klinika Neurochirurgii UMB, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a, 15-276 Białystok | | | | |
| 1 | Oprogramowanie do rejestracji i analizy sygnałów z ośrodkowego układu nerwowego – **1 szt.** (7 kluczy) |  |  |  |

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną z art. 13 RODO, zamieszczoną na stronie: http://zamowienia.umb.edu.pl/

\*) wypełnia Wykonawca

# Załącznik nr 2

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa z dostarczeniem instrukcji stanowiskowej dla Kliniki Neurochirurgii UMB

Oprogramowanie do rejestracji i analizy sygnałów z ośrodkowego układu nerwowego – 1 szt.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i adres Wykonawcy:** | | | | |
| **Typ / Model / Numer katalogowy**  (jeśli dotyczy) | | **Producent**  (pełna nazwa) | **Kraj producenta** | **Rok produkcji** |
|  | |  |  | 2021 |
| **UWAGA!** Wykonawca jest zobowiązany wpisać do ww. tabeli nazwę i oznaczenia urządzenia (typ/model/numer katalogowy, pełną nazwę i kraj producenta) w sposób zgodny z oznaczeniami, które znajdą się np. w materiałach informacyjnych, do złożenia których wykonawca zostanie wezwany, jeżeli jego oferta zostanie najwyżej oceniona | | | | |
| **Lp.** | **Opis wymaganego parametru\*)** | | | |
|  | Oprogramowanie pozwalające na jednoczesne monitorowanie wielu sygnałów analogowych i cyfrowych, ze szczególnym uwzględnieniem modalności dedykowanych ośrodkowemu układowi nerwowemu, takimi jak np.:  - ciśnienie wewnątrzczaszkowe,  - oksygenacja i temperatura mózgu,  - inwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego,  - prędkość przepływu krwi w tętnicach wewnątrzczaszkowych mierzony przezczaszkową ultrasonografią dopplerowską,  - spektroskopia podczerwieni | | | |
|  | Zgromadzone dane przetwarzane na bieżąco, co pozwala na ciągłe obliczanie i monitorowanie złożonych parametrów będących pochodnymi zarejestrowanych sygnałów, a opisujących stan mózgowej autoregulacji, wewnątrzczaszkowej rezerwy ciśnieniowo-objętościowej, reaktywności naczyniowej i wielu innych | | | |
|  | Oprogramowanie posiadające wbudowany moduł służący do oceny zaburzeń przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego i przeprowadzania testów klinicznych oceniających dynamikę jego przepływu | | | |
|  | Oprogramowanie pozwalające na diagnostykę in-vivo zastawek implantowanych pacjentowi leczonemu z powodu chorób przebiegających z zaburzeniami dynamiki płynu mózgowo-rdzeniowego | | | |
|  | Oprogramowanie pozwalające na wprowadzanie adnotacji klinicznych – każdy wpis oznaczony znacznikiem czasu i nazwą użytkownika – bez możliwości edytowania po wprowadzeniu | | | |
|  | Oprogramowanie stosowane przez wiodące ośrodki kliniczne, co umożliwi współpracę i wymianę danych oraz znacząco wpłynie na poprawę jakości prowadzonych badań | | | |
|  | Zawartość zamówienia: jedna licencja z siedmioma kluczami na siedem stanowisk | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Wymagania ogólne, gwarancyjne i serwisowe** | |
|  | Przedmiot zamówienia produkowany seryjnie. |
|  | Oferowany przedmiot zamówienia kompletny, po zainstalowaniu i uruchomieniu gotowy do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych. |
|  | Wszelkie oprogramowanie komputerowe wchodzące w skład przedmiotu zamówienia musi być w języku angielskim:   1. Licencja lub licencje na oprogramowanie/oprogramowania przekazane Zamawiającemu muszą być nieograniczone czasowo, upoważniające do korzystania z oprogramowania w zakresie niezbędnym do wykorzystywania wszystkich funkcji urządzenia. 2. Aktualizacja oprogramowania będzie dostarczana i instalowana na koszt Wykonawcy niezwłocznie po jej wprowadzeniu do obrotu, bez konieczności zwracania się o aktualizację przez Użytkownika. 3. Aktualizacja oprogramowania, również pochodzącego od podmiotów trzecich, będzie dostarczana i instalowana na koszt Wykonawcy niezwłocznie po jej wprowadzeniu do obrotu, bez konieczności zwracania się o aktualizację przez Użytkownika. |
|  | Dostawa oraz dostarczenie instrukcji stanowiskowej zawarte w cenie. |
|  | Instrukcja stanowiskowa (dopuszcza się instrukcję obsługi) w języku angielskim dołączona do dostawy. |
|  | Materiały informacyjne oferowanego przedmiotu zamówienia w języku polskim lub angielskim. |
|  | Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego (tj. osoby wpisanej do umowy, jako odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia), po uzgodnieniu z Bezpośrednim Użytkownikiem, o terminie dostawy, zainstalowania i odbioru oprogramowania. Wymaga się powiadomienia Zamawiającego nie później niż na 1 dzień przed wyżej wymienionymi terminami. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru w tym samym dniu, bez uprzedniego powiadomienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczenia innego terminu odbioru (zgodnego z § 1 ust. 2 umowy). |

**\*) Niespełnienie któregokolwiek warunku skutkuje odrzuceniem oferty.**