Zakres oferty:

1. Zaprojektowanie nowej instalacji i uzgodnienie z rzeczoznawcą do spraw ppoż.

2. Demontaż i utylizacja 15 generatorów aerozolowych.

3. Wykorzystanie istniejącej instalacji detekcji i sterowania

4. Wykonanie stałego urządzenia gaśniczego w oparciu o projekt zaakceptowany przez rzeczoznawcę do spraw ppoż. w pomieszczeniu serwerowni nr.0.15 oraz pomieszczeniu technicznym nr.16.

4.Okres gwarancji minimum 3 lata.

5. Koszt przeglądów w cenie na okres 36 miesięcy

6. Użyty gaz oraz butle niewymagające przeglądów UDT.

7. Użyty gaz do gaszenia powinien być bezpieczny dla ludzi oraz sprzętu umieszczonego w pomieszczeniach nr.0.15 oraz 0.16.